# profile name

モード
  G.8032スイッチモード
カテゴリー
  L2スイッチング / G.8032（ERPS）

## 構文

コマンド構文

`(g8032-config-switch)# profile name NAME`

## コマンド説明

ERPインスタンスで使用するプロファイルを設定する。
本コマンドでプロファイルの設定をしない場合、ERPインスタンスでは「default-profile」という名前の初期設定のプロファイルを使用する。

## パラメーター

`NAME`
  プロファイル名

## 使用例

ERPインスタンス「ring2」で使用するプロファイルを「prof_1」に設定する。

    awplus(config)# g8032 erp-instance ring2
    awplus(g8032-config-switch)# profile name prof_1

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド