# configure boot config

モード
  AMF事前設定EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`[atmf-provision]# configure boot config {FILEPATH|backup FILEPATH}`

`[atmf-provision]# no configure boot config [backup]`

## コマンド説明

対象の事前設定ノードにインストールする起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）またはバックアップ用コンフィグを指定する。
no形式で実行した場合は、起動時コンフィグまたはバックアップ用コンフィグの指定を解除する。
Note

対象ノードはatmf provision nodeコマンドでAMF事前設定EXECモードに入るときに指定します。

本コマンドはマスターでのみ有効。

## パラメーター

`FILEPATH`
  起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）の実体ファイルパス。このファイルは、該当ノードの事前設定データ領域内にあるflashディレクトリー配下になくてはならない（サブディレクトリーも可）。また、拡張子は「.cfg」でなくてはならない。相対パスで指定した場合は、事前設定データ領域内にあるflashディレクトリーが起点となる
`backup FILEPATH`
  バックアップ用の起動時コンフィグ。このファイルは、該当ノードの事前設定データ領域内にあるflashディレクトリー配下になくてはならない（サブディレクトリーも可）。また、拡張子は「.cfg」でなくてはならない。相対パスで指定した場合は、事前設定データ領域内にあるflashディレクトリーが起点となる。本パラメーターで指定したバックアップ用起動時コンフィグは、起動時にコンフィグが読み込めないなどの緊急時に読み込まれる

## 使用例

事前設定ノードESW232の起動時コンフィグとして、ESW232.cfgを指定する。

    SBx81# atmf provision node ESW232
    SBx81[atmf-provision]# configure boot config ESW232.cfg

事前設定ノードESW232のバックアップ用コンフィグとして、ESW232bak.cfgを指定する。

    SBx81# atmf provision node ESW232
    SBx81[atmf-provision]# configure boot config backup ESW232bak.cfg

事前設定ノードESW232のバックアップ用コンフィグを指定なしに戻す。

    SBx81# atmf provision node ESW232
    SBx81[atmf-provision]# no configure boot config backup

事前設定ノードESW232の起動時コンフィグを指定なしに戻す。

    SBx81# atmf provision node ESW232
    SBx81[atmf-provision]# no configure boot config

## 注意・補足事項

事前設定データ領域内のflashディレクトリーにカレントディレクトリーを移動するには、locateコマンドを使う。
AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を2台設定している場合、本コマンドを含むAMF事前設定EXECモードのコマンドで事前設定データの作成・削除・変更を行ったときや、事前設定データをファイル操作CLIによって直接変更したときは、atmf backup synchronizeコマンドを実行して、2台のサーバー間でデータを同期すること（手動・自動バックアップのときのようにSSHサーバー間の自動同期は行われないため）。

## コマンドツリー

## 関連コマンド