# platform enforce-min-ipg

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] platform enforce-min-ipg`

## コマンド説明

インターパケットギャップ（IPG）の標準最小値を遵守する機能を有効化する。
no形式で実行した場合は本機能を無効にする。
初期設定は有効。

## 注意・補足事項

本製品は、想定以上に短い間隔でパケットを送信することがある。その結果、本製品に接続される対向機器（PC、ネットワーク機器）においてこのパケットを受信すると、パケットが破棄されることがある。本コマンド有効時は、想定内の間隔でパケットを送信する。
本機能は、製品本体の固定カッパーポートにのみ適用される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド