# url

モード
  リンク監視プローブモード
カテゴリー
  運用・管理 / リンク監視

## 構文

コマンド構文

`(config-linkmon-probe)# url URL`

`(config-linkmon-probe)# no url`

## コマンド説明

対象リンク監視プローブ（HTTP）における調査パケットの送信先URLを指定する。
no形式で実行した場合は送信先URLの設定を削除する。
初期状態は未設定。
リンク監視プローブ（HTTP）が機能するためには、urlコマンドで調査対象URLを指定し、enableコマンドで有効にする必要がある。

## パラメーター

`URL`
  調査対象URL（http:// か https:// で始まるもの。ポート番号の指定も可能）。指定したURLにIPv6で接続したい場合は、別途 ip-versionコマンドでIPバージョン6を指定する必要がある（初期設定はIPバージョン4）

## 注意・補足事項

本コマンドはHTTP方式（type http-get）のリンク監視プローブでのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド