# atmf backup guests enable

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] atmf backup guests enable`

## コマンド説明

AMFゲストノードの自動バックアップを有効化する。
no形式で実行した場合は自動バックアップを無効にする。
初期設定は有効。
本コマンドはAMFマスターでのみ有効。

## 使用例

AMFゲストノードの自動バックアップを有効化する。

    SBx81(config)# atmf backup guests enable

AMFゲストノードの自動バックアップを無効にする。

    SBx81(config)# no atmf backup guests enable

## 注意・補足事項

AT-TQシリーズをゲストノードとして使用する場合、AT-TQシリーズのHTTP／HTTPS設定は、最大セッション数をのぞきデフォルトから変更しないこと。
ただし、ゲストノードバックアップ（自動または手動）の実行もAT-TQシリーズ側ではセッション数としてカウントされるため、最大セッション数がデフォルトの「1」のまま、AT-TQシリーズのWeb設定画面にログオンした状態でゲストノードバックアップを実行すると、バックアップに失敗する。その場合は、最大セッション数をデフォルトの「1」から「2」以上に変更すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド