# show mls qos interface storm-status

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`> show mls qos interface IFNAME storm-status`

## コマンド説明

指定したスイッチポートにおけるQoSストームプロテクション機能の設定と状態を表示する。

## パラメーター

`IFNAME`
  インターフェース名

## 使用例

    awplus> show mls qos interface port1.0.1 storm-status
    Interface:           port1.0.1
     Class-map:           default
      Storm-Protection:    Enabled
      Port-status:         Disabled
      Storm Action:        portdisable
      Storm Window:        5000 ms
      Storm Downtime:      3 s
      Timeout Remaining:   2 s
      Last read data-rate: 32207 kbps
      Storm Rate:          500 kbps

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

## 関連コマンド