# service dhcp-snooping

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / DHCP Snooping

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] service dhcp-snooping`

## コマンド説明

システム全体でDHCP Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はDHCP Snoopingを無効にする。
初期設定は無効。
DHCP Snoopingを使うには、本コマンドによる全体設定と、ip dhcp snoopingコマンド（インターフェースモード）によるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっており、さらに、DHCPサーバーが接続されているポートをip dhcp snooping trustコマンドで「Trustedポート」として指定する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド