# show class-map

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`> show class-map [NAME]`

## コマンド説明

クラスマップの情報を表示する。

## パラメーター

`NAME`
  クラスマップ名。省略時はすべてのクラスマップが対象となる

## 使用例

    awplus> show class-map

        CLASS-MAP-NAME: default

        CLASS-MAP-NAME: http
          QOS-ACCESS-LIST-NAME: 3000

        CLASS-MAP-NAME: unusable
          QOS-ACCESS-LIST-NAME: 3001
          Match vlan: 10
          Match IP DSCP: 32
          Match IP precedence: 0
          Match CoS: 0
          Match TCP Flags: ack
          Match Eth Format: ethii-untagged
          Match Protocol: 0800

## 注意・補足事項

本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

## 関連コマンド