# show telnet

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / Telnet

## 構文

コマンド構文

`> show telnet`

## コマンド説明

Telnetサーバーの設定を表示する。

## 使用例

    awplus> show telnet
    Telnet Server Configuration
    ------------------------------------------------------------
    Telnet server                      : Enabled
    Protocol                           : IPv4,IPv6
    Port                               : 23

表 1
Telnet server | Telnetサーバーの有効・無効
Protocol | 現在有効化されているプロトコルファミリー（IPバージョン）
Port | TelnetサーバーのリスニングTCPポート

## 関連コマンド