# radius-server deadtime

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / RADIUSクライアント

## 構文

コマンド構文

`(config)# radius-server deadtime <0-1440>`

`(config)# no radius-server deadtime`

## コマンド説明

無応答のRADIUSサーバーへの要求送信抑制期間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<0-1440>`
  RADIUSサーバーへの要求が規定回数（1 + retransmit回）タイムアウトしたときに、該当サーバーが「使用不可」であると見なして同サーバーの使用を抑制する時間（分）。初期値は0（抑制しない）

## 注意・補足事項

本コマンドの初期設定値は0分だが、この場合無応答のサーバーに対しても毎回要求を送信する。このため、認証サーバーリストの先頭に登録されているRADIUSサーバーが応答しない場合、毎回このサーバーの応答がタイムアウトするまで待つこととなり、結果として認証時間が長くなる。これを回避するには、本コマンドで1分以上の適切な値に設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド