# atmf enable

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] atmf enable`

## コマンド説明

AMF機能を有効化する。
no形式で実行した場合はAMF機能を無効化する。
初期設定は有効。

## 使用例

AMF機能を有効化する。

    SBx81(config)# atmf enable

AMF機能を無効化する。

    SBx81(config)# no atmf enable
    % Warning: After disabling ATMF a config save and system restart is recommended.

## 注意・補足事項

AMF機能有効・無効の設定を変更した場合は、設定を保存して再起動すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド