# show vlan classifier group

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`> show vlan classifier group [<1-16>]`

## コマンド説明

VLANクラシファイアグループの設定内容を表示する。

## パラメーター

`<1-16>`
  VLANクラシファイアグループ番号。省略時はすべてのグループが表示される

## 使用例

VLANクラシファイアグループの情報を表示する。

    awplus> show vlan classifier group
    vlan classifier group 1 add rule 1
    vlan classifier group 1 add rule 2
    vlan classifier group 1 add rule 3

## 関連コマンド