# atmf secure-mode certificate expire

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# atmf secure-mode certificate expire NODENAME [area NAME]`

## コマンド説明

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）において、指定したAMFノードの認証（証明書）を取り消す。
本コマンドはマスターでのみ有効。
認証を取り消されたノードはAMFネットワークからただちに離脱する。

## パラメーター

`NODENAME`
  AMFノード名
`area NAME`
  AMFエリア名。コントローラーからローカルマスターの証明書を失効させるときにローカルマスターの所属エリア名を指定する

## 使用例

AMFノードFSW234の認証を取り消す。これにより該当ノードはAMFネットワークから離脱する。

    SBx81a# atmf secure-mode certificate expire FSW234

## 関連コマンド