# auth-web-server intercept-port

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] auth-web-server intercept-port {<1-65535> | any}`

## コマンド説明

Web認証サーバーのHTTPリダイレクト機能において、指定したTCPポート宛ての通信をHTTP待ち受けポート（auth-web-server port）へのリダイレクト対象に追加する。
no形式で実行した場合は指定したTCPポートをHTTPリダイレクトの対象から除外する。
初期状態ではHTTP標準の80番ポートがリダイレクト対象となっている。
プロキシー環境でWeb認証を使用する場合は、本コマンドでプロキシーサーバーの待ち受けTCPポート番号を設定することにより、プロキシーサーバー経由のHTTP通信に対しても、HTTPリダイレクト機能が働くようになる。

## パラメーター

`<1-65535>`
  リダイレクト対象のTCPポート番号
`any`
  すべてのTCPポート番号をリダイレクト対象とする

## 使用例

HTTPリダイレクトの対象ポートとして、プロキシーサーバーの待ち受けポートである8080番ポートを追加する。

    awplus(config)# auth-web-server intercept-port 8080

## コマンドツリー

## 関連コマンド