# atmf select-area

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# atmf select-area {NAME|local}`

## コマンド説明

AMFエリアを選択する。
コントローラーエリアとは別のエリアに対して、atmf working-setコマンドを実行したい時に、本コマンドを実行し、対象エリアを選択する。
localを選択した時は、コントローラーエリアに戻る。

## パラメーター

`NAME`
  AMFエリア名。最大15文字。大文字小文字を区別する
`local`
  コントローラーのエリアに戻る

## 使用例

AMFエリア「area2」を選択する。

    SBx81# atmf select-area area2

コントローラーエリアに戻る。

    SBx81# atmf select-area local

## 注意・補足事項

本コマンドはAMFコントローラーでのみ有効。

## 関連コマンド