# auth-web-server ping-poll failcount

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config)# auth-web-server ping-poll failcount <1-100>`

`(config)# no auth-web-server ping-poll failcount`

## コマンド説明

Web認証サーバーのSupplicant監視機能において、Supplicantがいなくなったと判断する監視パケット無応答の回数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は5回。

## パラメーター

`<1-100>`
  Supplicantが存在しなくなったと判断するために必要な監視パケット無応答の回数。指定回数連続で監視パケット（auth-web-server ping-poll type）への応答がなかった場合、Supplicantが存在しなくなったと判断し、該当Supplicantをログアウトする。初期値は5回

## コマンドツリー

## 関連コマンド