# interval

モード
  リンク監視プローブモード
カテゴリー
  運用・管理 / リンク監視

## 構文

コマンド構文

`(config-linkmon-probe)# interval {<100-10000>|<30000-3600000>}`

`(config-linkmon-probe)# no interval`

## コマンド説明

対象リンク監視プローブにおける調査パケットの送信間隔を設定する。
no形式で実行した場合は指定した初期値に戻る。
初期値は調査方式によって異なり、ICMP方式は1000ミリ秒（1秒）、HTTP方式は60000ミリ秒（60秒）。

## パラメーター

`<100-10000>`
  ICMP方式プローブの送信間隔（ミリ秒）。省略時は1000
`<30000-3600000>`
  HTTP方式プローブの送信間隔（ミリ秒）。省略時は60000

## コマンドツリー

## 関連コマンド