# rmon event

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# rmon event <1-65535> TYPE [description MEMO] [owner NAME]`

`(config)# no rmon event <1-65535>`

## コマンド説明

RMONのイベントを設定する（イベントテーブルにエントリーを作成する）。
no形式で実行した場合はRMONイベントの設定を削除する。
初期状態ではイベントは定義されていない。
RMONイベントは、RMONアラームと組み合わせて使うもので、アラーム発生時に行う処理内容を定義する。

## パラメーター

`event <1-65535>`
  イベントのインデックス番号
`TYPE`
  イベント種別（eventType）
  `log`
    ログに記録する
  `trap COMMUNITY`
    指定したコミュニティー名のSNMPトラップを送信
  `log trap COMMUNITY`
    ログに記録し、指定したコミュニティー名のSNMPトラップを送信
`description MEMO`
  イベントの説明（メモ）（eventDescription）
`owner NAME`
  イベントのオーナー名（eventOwner）

## 使用例

RMONアラーム発生時にログへの記録とSNMPトラップの送信を行うRMONイベント「21」を定義する。ここでは、SNMPトラップをmanagersコミュニティーに対して送信するよう設定している。

    awplus(config)# rmon event 21 log trap managers description sample_event_entry

## 注意・補足事項

RMONの設定はSNMPマネージャーから行うほうが一般的であり、また容易である。

## コマンドツリー

## 関連コマンド