# openflow datapath-id

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  OpenFlow / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# openflow datapath-id DPID`

`(config)# no openflow datapath-id`

## コマンド説明

本製品のデータパスIDを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
データパスIDは、OpenFlowコントローラーが本製品を識別するためのID（OpenFlowスイッチID）。初期状態ではMACアドレスをもとに自動設定される。

## パラメーター

`DPID`
  データパスID。最大16桁の16進数で指定する。指定値が16桁に満たない場合は上位の桁は0となる。初期値は下位48ビットがスイッチのMACアドレス、上位16ビットは0となる

## 使用例

データパスIDを「0000000000000001」に変更する

    awplus(config)# openflow datapath-id 1

## 注意・補足事項

データパスIDを変更した場合、OpenFlowコントローラーに新しいデータパスIDが登録されるまでの間、OpenFlowポートでのパケット転送が停止する。

## コマンドツリー

## 関連コマンド