# key-server priority

モード
  MKAポリシーモード
カテゴリー
  L2スイッチング / MACsec

## 構文

コマンド構文

`(config-mka-policy)# key-server priority <0-255>`

`(config-mka-policy)# no key-server priority`

## コマンド説明

対象MKAポリシーにおけるキーサーバー優先度を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は128。
キーサーバー優先度は、2台のMACsecピアのどちらが暗号化キー（SAK）を生成して他方に配布する役割（キーサーバー）を担うかを決定するためのパラメーター。MACsecのネゴシエーション時に、本パラメーター値の小さいほうがキーサーバーとなる。優先度が等しい場合はSCI（Secure Channel Identifier）値の小さいほうがキーサーバーとなる。

## パラメーター

`<0-255>`
  キーサーバー優先度。小さいほど優先度が高い。初期値は128

## 使用例

MKAポリシー「office」のキーサーバー優先度を100に変更する。

    awplus(config)# mka policy office
    awplus(config-mka-policy)# key-server priority 100

MKAポリシー「office」のキーサーバー優先度を初期値（128）に戻す。

    awplus(config)# mka policy office
    awplus(config-mka-policy)# no key-server priority

## コマンドツリー

## 関連コマンド