# clear snmp-discovery

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# clear snmp-discovery ip [A.B.C.D]`

`# clear snmp-discovery nodes [A.B.C.D]`

## コマンド説明

SNMP探索の情報の表示をリセットする。

## パラメーター

`ip`
  SNMP探索の情報の表示からARPノードを削除
`nodes`
  SNMP探索の情報の表示からSNMPノードを削除
`A.B.C.D`
  SNMP探索の情報の表示からリセットしたいARP/SNMPノードのIPアドレスを指定。本パラメーター指定なしの場合はすべてのARPノードもしくはSNMPノードが削除される

## 使用例

SNMP探索の情報の表示からすべてのARPノードをリセットする。

    awplus# clear snmp-discovery ip

SNMP探索の情報の表示から「192.168.3.1」のARPノードを削除する。

    awplus# clear snmp-discovery ip 192.168.3.1

SNMP探索の情報の表示からすべてのSNMPノードをリセットする。

    awplus# clear snmp-discovery nodes

SNMP探索の情報の表示から「192.168.3.1」のSNMPノードを削除する。

    awplus# clear snmp-discovery nodes 192.168.3.1

## 関連コマンド