# auth-mac enable

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# [no] auth-mac enable`

## コマンド説明

対象スイッチポートでMACベース認証（ポート認証）を有効にする。
no形式で実行した場合は対象スイッチポートでMACベース認証（ポート認証）を無効にする。
初期設定は無効。
実際にMACベース認証（ポート認証）を使用するためには、システム全体でもMACベース認証を有効にする必要がある（aaa authentication auth-macコマンド）。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth-mac enableコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

## コマンドツリー

## 関連コマンド