# show ipv6 route summary

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 route summary`

## コマンド説明

IPv6経路表（RIB: Routing Information Base）に登録されている経路エントリーのサマリーを表示する。

## 使用例

    awplus> show ipv6 route summary
    IPv6 routing table name is Default-IPv6-Routing-Table(0)
    IPv6 routing table maximum-paths is 4
    Route Source    Networks
    connected       2
    static          1
    Total           3
    FIB             0

## 関連コマンド