# match tcp-flags

モード
  クラスマップモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-cmap)# [no] match tcp-flags {ack & syn & fin & rst & urg}`

## コマンド説明

対象クラスマップにmatch tcp-flags節を追加する。すでにmatch tcp-flags節が存在していた場合は、チェック対象のTCPフラグを追加する。
no形式で実行した場合はmatch tcp-flags節からチェック対象のTCPフラグを削除する。
match tcp-flags節は、TCP制御フラグの値によってクラスマップのマッチを行うもの。指定したフラグがすべてが立っていればマッチ、それ以外の場合は非マッチと判定される（指定しなかったフラグの状態には関知しない）。

## パラメーター

`ack`
  ACKフラグ
`syn`
  SYNフラグ
`fin`
  FINフラグ
`rst`
  RSTフラグ
`urg`
  URGフラグ

## 使用例

TCPのセッション開始パケットにマッチするクラスマップtcpstartを定義する。

    awplus(config)# class-map tcpstart
    awplus(config-cmap)# match tcp-flags syn ack

## コマンドツリー