# do

モード
  任意のコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

## 構文

コマンド構文

`(config)# do TEXTLINE`

## コマンド説明

通常EXECモード（非特権または特権）で実行しなくてはならないコマンドを、グローバルコンフィグモードをはじめとする各種コンフィグモードで実行する。

## パラメーター

`TEXTLINE`
  EXECモードにおけるコマンド行。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

## 使用例

    awplus(config)# do show system serialnumber
    XXXXXX0000000000

## 注意・補足事項

本コマンドは、グローバルコンフィグモードだけでなく、ラインモード、インターフェースモードなど、各種コンフィグモードでも実行できる。