# atmf backup stop

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# atmf backup stop`

## コマンド説明

実行中のAMFバックアップ処理（自動、手動を問わない）を停止する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

## 使用例

マスターSBx81で実行中のバックアップを停止する。

    SBx81# atmf backup stop

マスターを2台設置している環境において、SBx81a、SBx81bの両方に対して本コマンドを実行し、それぞれで実行中のバックアップを停止する。

    SBx81a# atmf working-set group master
    ===============
    SBx81a、SBx81b:
    ===============

    Working set join

    AMF001[2]# atmf backup stop

## 注意・補足事項

AT-DC2552XSでは、外部メディアはサポート対象外のため、AMFバックアップデータの保存先としては外部のSSHサーバーのみ使用可能。

## 関連コマンド