# radius-server local

モード
  グローバルコンフィグモード --> RADIUSサーバーモード
カテゴリー
  運用・管理 / RADIUSサーバー

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] radius-server local`

## コマンド説明

ローカルRADIUSサーバーの設定を行うRADIUSサーバーモードに移行する。
no形式で実行した場合はローカルRADIUSサーバー関連の設定をすべて削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
なお、ローカルRADIUSサーバーは初期状態では停止しているので、設定完了後はserver enableコマンドを実行して有効化すること。

## 使用例

ローカルRADIUSサーバーの設定を行うため、RADIUSサーバーモードに入る。

    awplus(config)# radius-server local
    awplus(config-radsrv)#

ローカルRADIUSサーバーの設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no radius-server local

## 注意・補足事項

初めて本コマンドを実行した場合は、次のことが自動的に行われる。

1. crypto pki trustpointコマンドを実行し、「local」というトラストポイント名を持つローカルCAが未設定の場合は初期設定（自署ルートCA証明書の発行など）を行う。
2. crypto pki enrollコマンドを実行し、ローカルRADIUSサーバー用の証明書が発行されていない場合は発行する。
3. ローカルホスト（127.0.0.1）に対して、共有パスワード「awplus-local-radius-server」を用いたローカルRADIUSサーバーへのアクセスを許可する。ランニングコンフィグには次の1行が追加される。

       nas 127.0.0.1 key awplus-local-radius-server

## コマンドツリー

## 関連コマンド