# snmp-server startup-trap-delay

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# snmp-server startup-trap-delay <30-600>`

`(config)# no snmp-server startup-trap-delay`

## コマンド説明

起動時に送信するSNMP通知メッセージ（トラップ）の送信タイミングを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
システム起動後、指定した時間内に生成されたSNMP通知メッセージは、待機時間が経過するまでバッファされ、その後送信される。

## パラメーター

`<30-600>`
  システムが起動してからSNMP通知メッセージを送信するまでの待機時間（秒）。初期値は30

## コマンドツリー

## 関連コマンド