# set cos

モード
  ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-pmap-c)# set cos <0-7>`

`(config-pmap-c)# no set cos`

## コマンド説明

プレマーキング段階において、対象トラフィッククラスに指定したCoS値を割り当てる。
no形式で実行した場合はプレマーキング時のCoS値割り当て設定を削除する。
premark-dscpマップに基づいてプレマーキングを行うtrust dscpコマンドとは併用不可。

## パラメーター

`<0-7>`
  CoS値

## 注意・補足事項

本コマンドは、パケットのCoS値を書き換えるだけで送信時のキュー選択には影響を及ぼさない。送信キューの指定はset queueコマンドで行う。

## コマンドツリー

## 関連コマンド