# atmf restricted-login

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] atmf restricted-login`

## コマンド説明

AMFメンバー（マスター以外）からのワーキングセット（atmf working-set）とリモートログイン（atmf remote-login）の利用に制限をかける。
no形式で実行した場合はワーキングセットとリモートログインの利用制限を解除する。
初期設定では制限なし。
本コマンドで利用制限をかけると、メンバーからはワーキングセット（atmf working-set）を利用できなくなり、また、メンバーからリモートログイン（atmf remote-login）を実行したときにパスワード入力が求められる。
本コマンドはマスターでのみ有効。

## 使用例

サポート対象外の操作であるAMFメンバー（マスター以外）からのワーキングセット、リモートログインの利用を制限する。

    SBx81(config)# atmf restricted-login

## 注意・補足事項

本コマンドの設定は、コマンド実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
本コマンドの設定はshow atmfコマンドで確認できる。ランニングコンフィグ（show running-config）には表示されないので注意。
本コマンド未設定時は、メンバー（マスター以外）からもワーキングセット機能（atmf working-set）が使え、またリモートログイン（atmf remote-login）実行時にパスワードを求められないが、もともとワーキングセットとリモートログインはマスターのCLIから使用するもので、メンバーのCLIからの使用はサポート対象外なので注意すること。本コマンドを実行することで、サポート対象外の操作をより確実に禁止できる。
AMFセキュアモード（atmf secure-mode）では、自動的にワーキングセットとリモートログインの利用制限が有効になり、同制限を無効にできなくなる。また、セキュアモードを無効化しても同制限は有効のままとなる。

## コマンドツリー

## 関連コマンド