# show atmf authorization current

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# show atmf authorization current [area NAME & node NAME]`

## コマンド説明

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）における認証済みノードの情報を表示する。
セキュアモード無効時はエラーとなる。
本コマンドはマスターでのみ有効。

## パラメーター

`area NAME`
  AMFエリア名
`node NAME`
  AMFノード名

## 使用例

認証済みノードの一覧を表示する。

    SBx81a# show atmf authorization current

      A Authorized Nodes:
      Node Name             Signer                Expires
    ------------------------------------------------------------------------------
      SBx81a                SBx81a                4 Mar 2017
      FSW241                SBx81a                4 Mar 2017
      FSW242                SBx81a                4 Mar 2017

## 関連コマンド