# log host source

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / ログ

## 構文

コマンド構文

`(config)# log host source {IFNAME|A.B.C.D|X:X::X:X}`

`(config)# no log host source`

## コマンド説明

syslogサーバーへのログメッセージ送信時に使用する始点IPv4/IPv6アドレスを明示的に指定する。
no形式で指定した場合は始点IPv4/IPv6アドレスを未設定に戻す。
初期状態は未設定。

## パラメーター

`IFNAME`
  インターフェース名。指定したインターフェースのIPv4/IPv6アドレスを始点アドレスとして使う
`A.B.C.D`
  IPv4アドレス
`X:X::X:X`
  IPv6アドレス

## コマンドツリー

## 関連コマンド