# login authentication

モード
  ラインモード
カテゴリー
  運用・管理 / 端末設定

## 構文

コマンド構文

`(config-line)# login authentication {default|LISTNAME}`

`(config-line)# no login authentication`

## コマンド説明

対象端末（コンソールターミナルおよび仮想端末）からのCLIログインに適用する認証順序を指定する。
no形式で実行した場合は初期状態に戻る（通常形式でdefaultを指定するのと同じ）。
初期状態ではデフォルト認証順序リストの設定にしたがう。
デフォルト認証順序リストの初期設定ではユーザー認証データベースだけを使用する。

## パラメーター

`default`
  デフォルト認証順序リストを使用するよう設定する。これは本コマンドをno形式で実行するのと同じ
`LISTNAME`
  ユーザー定義の認証順序リストを使用するよう設定する。aaa authentication loginコマンドで作成したリストの名前を指定すること

## 注意・補足事項

存在しないユーザー定義リストを指定した場合、該当端末からはCLIログインができなくなるので注意すること。
バージョン5.5.0-2.x以降のファームウェアでは、起動時コンフィグ内でLISTNAMEに半角英数字、ハイフン、アンダースコア以外の文字が使用されていた場合、該当文字をランニングコンフィグ上でアンダースコアに置き換える。

## コマンドツリー

## 関連コマンド