# clear application-proxy threat-protection

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# clear application-proxy threat-protection {A.B.C.D|HHHH.HHHH.HHHH|all}`

## コマンド説明

AMFアプリケーションプロキシー機能による不正アドレスの遮断を解除する。
本コマンドはマスターでのみ有効。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  遮断解除対象のIPアドレス
`HHHH.HHHH.HHHH`
  遮断解除対象のMACアドレス
`all`
  すべてのIP/MACアドレス

## 使用例

IPアドレス「10.34.199.117」の遮断を解除する。

    awplus# clear application-proxy threat-protection 10.34.199.117

## 注意・補足事項

AMFアプリケーションプロキシー機能の対応製品については、AMF応用編を参照。

## 関連コマンド