# power-inline description

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  インターフェース / Power over Ethernet

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# power-inline description TEXTLINE`

`(config-if)# no power-inline description`

## コマンド説明

対象PoEスイッチポートに接続する受電機器の説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。
初期状態では説明文は設定されていない。
本コマンドで設定した説明文は、show power-inlineコマンドとshow power-inline interfaceコマンドで表示される。

## パラメーター

`TEXTLINE`
  説明文。最大256文字。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

## 注意・補足事項

本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド