# clear ipv6 dhcp client

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6 / IPv6インターフェース

## 構文

コマンド構文

`# clear ipv6 dhcp client [IFNAME]`

## コマンド説明

指定したIPv6インターフェースで動作しているDHCPv6クライアントを初期化する。
本コマンドを実行すると、該当インターフェースで取得したIPv6プレフィックスと設定情報がいったん消去され、あらためてDHCPv6サーバーへの要求が送信される。
情報消去時には、自動設定したインターフェースのアドレスもいったんクリアされる。また、DHCPv6サーバー機能を併用した再割り当て・再通知もいったん停止される。

## パラメーター

`IFNAME`
  DHCPv6クライアントが動作しているインターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

## 関連コマンド