# show system

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`> show system`

## コマンド説明

システム情報を表示する。

## 使用例

    awplus> show system
    System Status                                   Tue Aug 19 xx:xx:xx 20XX

    Stack member 1

    Board       ID  Bay     Board Name                        Rev   Serial number
    --------------------------------------------------------------------------------
    Base       632  Base    AT-x250-28XTm                     X3-1  XXXXXXXXXXXXXXXX
    --------------------------------------------------------------------------------
    RAM: Total: 2005128 kB Free: 1583952 kB
    Flash: 222.5MB Used: 90.1MB Available: 132.4MB
    --------------------------------------------------------------------------------
    Environment Status : Normal
    Uptime             : X days XX:XX:XX
    Bootloader version : X.X.X

    Current software   : x250-5.5.6-0.1.rel
    Software version   : 5.5.6-0.1
    Build date         : Xxx Xxx XX xx:xx:xx UTC 20xx

    Current boot config: flash:/default.cfg (file exists)

    System Name
     awplus
    System Contact

    System Location

表 1
Tue Aug 19 xx:xx:xx 20XX | ローカル時刻（設定済みタイムゾーンにおける現地時刻）
Stack member X | 本システムのスタックメンバーID（VCS機能有効時に表示）
Board | 製品（部品）の種類
ID | 製品（部品）の種類を示すID番号
Board Name | 製品（部品）の名称
Rev | 製品（部品）のハードウェアリビジョン
Serial number | 製品（部品）のシリアル番号
RAM / Total | メインメモリー（RAM）の総容量
RAM / Free | メインメモリー（RAM）の空き容量
Flash | 実装されているフラッシュメモリーの総容量
Used | フラッシュメモリーの使用中容量
Available | フラッシュメモリーの空き容量
Environment Status | 動作環境の全体ステータス。正常時はNormalと表示。より詳細な情報はshow system environmentコマンドで確認できる
Uptime | 稼働時間（前回リブートしてからの経過時間）
Bootloader version | ブートローダーのバージョン
Current software | 現在使用中のファームウェアイメージファイル
Software version | 現在使用中のファームウェアバージョン
Build date | 現在使用中のファームウェアのビルド日時
Current boot config | 起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）の実体ファイル。カッコ内は該当ファイルが存在しているかどうかを示す
System Name | ホスト名
System Contact | 管理責任者（MIB-IIのsysContact）
System Location | 設置場所（MIB-IIのsysLocation）

## 注意・補足事項

VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

## 関連コマンド