# ip-version

モード
  リンク監視プローブモード
カテゴリー
  運用・管理 / リンク監視

## 構文

コマンド構文

`(config-linkmon-probe)# ip-version {4|6}`

`(config-linkmon-probe)# no ip-version`

## コマンド説明

対象リンク監視プローブにおける調査パケットのIPバージョンを指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はIPバージョン4（IPv4）。
ICMP方式のリンク監視プローブにおいて、監視対象（destinationコマンド）がIPv6アドレスのときは、必ず本コマンドでIPバージョン6を指定すること。
また、HTTP方式のプローブにおいても、監視対象URL（urlコマンド）にIPv6で接続する場合は、本コマンドでIPバージョン6を指定すること。

## パラメーター

`4`
  IPバージョン4（IPv4）。初期設定
`6`
  IPバージョン6（IPv6）

## コマンドツリー

## 関連コマンド