# show port-security interface

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / スイッチポート

## 構文

コマンド構文

`# show port-security interface IFNAME`

## コマンド説明

指定したスイッチポートのポートセキュリティー設定および状態を表示する。

## パラメーター

`IFNAME`
  スイッチポートのインターフェース名

## 使用例

ポートセキュリティーが無効なポート

    awplus# show port-security interface port1.0.1
    Port Security configuration
    ------------------------------------------------------------
    Security Enabled                   : NO
    Port Status                        : ENABLED
    Violation Mode                     : DISCARD
    Aging                              : OFF
    Maximum MAC Addresses              : 0
    Total MAC Addresses                : 0
    Lock Status                        : UNLOCKED
    Security Violation Count           : 0
    Last Violation Source Address      : None

ロックされていないポート

    awplus# show port-security interface port1.0.1
    Port Security configuration
    ------------------------------------------------------------
    Security Enabled                   : YES
    Port Status                        : ENABLED
    Violation Mode                     : DISCARD
    Aging                              : OFF
    Maximum MAC Addresses              : 1
    Total MAC Addresses                : 0
    Lock Status                        : UNLOCKED
    Security Violation Count           : 0
    Last Violation Source Address      : None

ロック（protect）されたポート

    awplus# show port-security interface port1.0.1
    Port Security configuration
    ------------------------------------------------------------
    Security Enabled                   : YES
    Port Status                        : ENABLED
    Violation Mode                     : DISCARD
    Aging                              : OFF
    Maximum MAC Addresses              : 1
    Total MAC Addresses                : 1
    Lock Status                        : LOCKED
    Security Violation Count           : 2
    Last Violation Source Address      : 00-0a-79-34-06-12

ロック（shutdown）されたポート

    awplus# show port-security interface port1.0.1
    Port Security configuration
    ------------------------------------------------------------
    Security Enabled                   : YES
    Port Status                        : DISABLED
    Violation Mode                     : DISABLE
    Aging                              : OFF
    Maximum MAC Addresses              : 1
    Total MAC Addresses                : 0
    Lock Status                        : UNLOCKED
    Security Violation Count           : 2
    Last Violation Source Address      : 00-0a-79-34-06-12

## 関連コマンド