# type atmf node

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type atmf node EVENT`

## コマンド説明

AMFノードトリガーを作成する。
AMFノードトリガー（join）は次のときに起動される。

- AMFネットワークにAMFノードが参加したとき

AMFノードトリガー（leave）は次のときに起動される。

- AMFネットワークからAMFノードが離脱したとき

## パラメーター

`EVENT := {join|leave}`
  起動条件
  `join`
    AMFネットワークにAMFノードが参加したとき
  `leave`
    AMFネットワークからAMFノードが離脱したとき

## 使用例

AMFネットワークに新規ノードが参加したときに起動するAMFノードトリガー「8」を作成する。

    SBx81(config)# trigger 8
    SBx81(config-trigger)# type atmf node join

ワーキングセットを使い、すべてのAMFノードでAMFノードトリガー（leave）「9」を作成する。

    SBx81# atmf working-set group all

    This command returns the following display:
    ==============================
    ESW231, FSW241, FSW242, SBx81:
    ==============================

    Working set join

    AMF001[4]# configure terminal
    AMF001[4](config)# trigger 9
    AMF001[4](config-trigger)# type atmf node leave

## コマンドツリー

## 関連コマンド