# auth timeout reauth-period

モード
  ポート認証プロファイルモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`(config-auth-profile)# auth timeout reauth-period <1-4294967295>`

`(config-auth-profile)# no auth timeout reauth-period`

## コマンド説明

対象スイッチポートにおけるSupplicantの再認証間隔（reAuthPeriod）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
Note

本コマンドは、ポート認証設定をテンプレート化する際に使用するコマンド（ポート認証プロファイルモード）です。　機能は、インターフェースモードの auth timeout reauth-periodコマンドと同じです。　詳細情報は、本リファレンスの「インターフェース」/「ポート認証」をご覧ください。

## パラメーター

`<1-4294967295>`
  Supplicantの再認証間隔（秒）。初期値は3600秒

## コマンドツリー

## 関連コマンド