# udld time disable-period

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  L2スイッチング / UDLD

## 構文

コマンド構文

`(config)# udld time disable-period <30-86400>`

`(config)# no udld time disable-period`

## コマンド説明

Unidirectional検出によるポート閉塞の持続時間を指定する。デフォルトは無制限（ポート閉塞を自動解除しない）。
no形式で指定した場合はデフォルトに戻す。

## パラメーター

`<30-86400>`
  Unidirectional検出によるポート閉塞の持続時間（秒）

## 使用例

    awplus(config)# udld time disable-period 60

## コマンドツリー

## 関連コマンド