# police-aggregate

モード
  ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー
  トラフィック制御 / Quality of Service

## 構文

コマンド構文

`(config-pmap-c)# [no] police-aggregate NAME`

## コマンド説明

対象トラフィッククラスに集約ポリサーを適用する。
no形式で実行した場合は、対象トラフィッククラスから指定した集約ポリサーの適用を解除する。
集約ポリサーは、複数のトラフィッククラスをひとまとめにし、これら全体に対して1つのポリサーを適用するものなので、ひとまとめにしたいトラフィッククラスのそれぞれに対して、本コマンドを実行して同じ集約ポリサーを適用する必要がある。

## パラメーター

`NAME`
  集約ポリサー名。あらかじめ、mls qos aggregate-police single-rateコマンドかmls qos aggregate-police twin-rateコマンドで作成しておくこと

## 使用例

ポリシーマップsampleのトラフィッククラスhttpとftpに対し、集約ポリサーlowpriを適用する。

    awplus(config)# policy-map sample
    awplus(config-pmap)# class http
    awplus(config-pmap-c)# police-aggregate lowpri
    awplus(config-pmap-c)# exit
    awplus(config-pmap)# class ftp
    awplus(config-pmap-c)# police-aggregate lowpri

## 注意・補足事項

複数のスイッチチップ（インスタンス）にまたがるトランクグループ（スタティックチャンネルグループ、LACPチャンネルグループとも）ではメータリングが動作しない。複数インスタンスにまたがるトランクグループに対しては、本コマンドを含むポリシーマップを適用しないこと（適用してもメータリングが動作しない）。
同一トラフィッククラスにおいて、本コマンドとpolice countersコマンド（トラフィッククラスのメータリング統計保存機能の有効化コマンド）を併用することはできない。集約ポリサーを適用するトラフィッククラスでメータリング統計保存機能を使用する場合は、mls qos aggregate-police countersコマンドで集約ポリサーのメータリング統計保存機能を有効化し、その後該当集約ポリサーを対象トラフィッククラスに適用すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド