# lldp port-number-type

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / LLDP

## 構文

コマンド構文

`(config)# lldp port-number-type {number|ifindex}`

`(config)# no lldp port-number-type`

## コマンド説明

LLDP MIBのローカルポートおよびリモートポート関連のエントリーを列挙する際に使用する識別子のタイプを選択する。
初期値はnumber。
no形式で実行した場合は、初期値に戻る。

## パラメーター

`number`
  ポートエントリーを列挙する際にポート番号を使用する
`ifindex`
  ポートエントリーを列挙する際にインターフェースインデックス（ifIndex）を使用する

## 使用例

ポートエントリーを列挙する際にインターフェースインデックスを使用するように設定する。

    awplus(config)# lldp port-number-type ifindex

## コマンドツリー

## 関連コマンド