# show auth sessionstatistics

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / ポート認証

## 構文

コマンド構文

`# show auth sessionstatistics [interface IFRANGE]`

## コマンド説明

各スイッチポートにおけるポート認証のセッション情報を表示する。

## パラメーター

`interface IFRANGE`
  スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

    awplus# show auth sessionstatistics interface port1.1.12
    Authentication Session Statistics for interface port1.1.12
      session user name: 00-00-e2-59-56-48
        session authentication method: Remote server
        session time: 7 secs
        session terminate cause: Not terminated yet

## 関連コマンド