# bgp bestpath compare-routerid

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] bgp bestpath compare-routerid`

## コマンド説明

（IPv4/IPv6）BGPの経路選択プロセスにおいて、他の条件が等しい経路間の優劣比較にルーターID（BGP Identifier）を使うよう設定する。ルーターIDを使う場合、ルーターIDの小さいBGPピアから学習した経路を優位とする。
no形式で実行した場合は、ルーターIDを使わないよう設定する。ルーターIDを使わない場合は、先に学習した経路（学習してからの経過時間の長い経路）を優位とする。
初期状態ではルーターIDを使わず、先に学習した経路を優位とする。

## コマンドツリー

## 関連コマンド