# match as-path

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# match as-path LISTNAME`

`(config-route-map)# no match as-path`

## コマンド説明

（BGP用）ルートマップエントリーにmatch as-path節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch as-path節を削除する。
match as-path節は、BGPのAS_PATH属性の内容によってルートマップエントリーのマッチを行うもの。AS_PATH属性値とASパスアクセスリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。ASパスアクセスリストが「deny」を返してきた場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

## パラメーター

`LISTNAME`
  ASパスアクセスリスト名

## コマンドツリー

## 関連コマンド