# show gvrp configuration

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  L2スイッチング / GVRP

## 構文

コマンド構文

`> show gvrp configuration`

## コマンド説明

GVRPの情報を表示する。

## 使用例

    awplus> show gvrp configuration
    Global GVRP Configuration:
    GVRP Feature: Enabled
    Dynamic Vlan Creation: Disabled
    Port based GVRP Configuration:
    Timers(centiseconds)
    Port GVRP Status Registration Applicant Join Leave
    LeaveAll
    ----------------------------------------------------------------
    port1.1.1 Enabled Normal Normal 20 60 1000
    port1.1.2 Enabled Normal Normal 200 600 10000