# match origin

モード
  ルートマップモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（フィルタリング）

## 構文

コマンド構文

`(config-route-map)# match origin {egp|igp|incomplete}`

`(config-route-map)# no match origin`

## コマンド説明

（BGP用）ルートマップエントリーにmatch origin節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch origin節を削除する。
match origin節は、BGPのORIGIN属性の値によってルートマップエントリーのマッチを行うもの。ORIGIN属性の値が指定値と等しい場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。値が異なる場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

## パラメーター

`egp|igp|incomplete`
  経路の起源

## コマンドツリー

## 関連コマンド