# show ip bgp neighbors keepalive-interval

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`> show ip bgp neighbors A.B.C.D keepalive-interval`

## コマンド説明

（IPv4）指定したIPv4 BGPピアに対するKEEPALIVEメッセージの送信間隔設定値を表示する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス

## 使用例

    awplus> show ip bgp neighbors 192.168.100.2 keepalive-interval
      Configured keepalive interval is 98 seconds
      Keepalive interval for this session is 30 seconds
    awplus>